**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1. Крос машина – челична конструкција израђена од масивних дебелозидних профила 60\*60 у комбинацији са другим везујућим профилима. Расклопив производ. Магацин тегова 2\*50 кг. Јединична килажа плоче – тега 5 кг. Еластична сајла, котураче са лежајевима. Гумене навлаке на крајевима конструкције. Гумирани рукохвати. Тежине 230 кг
2. Лат машина – челична конструкција израђена од масивних дебелозидних профила 100\*60 и других везујућих профила. Магацин тегова бокс 80-100 кг. Еластична сајла, тапацир седиште. Котураче са лежајевима. Гумене навлаке. Гумирани рукохвати. Тежина производа 190 кг.
3. Шипке за тренинг : 1. Велика шипка (дужина 220 цм, лежај поклопац, тежина производа 20 кг)

2.мала шипка (дужина 120 цм, лежај поклопац, тежина производа 10 кг)

4. Тегови челик . Јединичне килаже 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг